**自行监测及报价内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **排放口名称** | **监测点位** | **监测项目** | **点位** | **手工监测** | **频次** | **费用** |
| 无组织废气 | 厂界 | 上风向1个参照点，下风向3个监控点 | 氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度 | 4 | 手工检测 | 4/年 |  |
| 废水 | 科室排口 | DW002 | 总铬、总α放射性、总银、总β放射性、总镉、总铅、总汞、总砷、六价铬 | 1 | 手工检测 | 4/年 | 不存在科室排口不检测 |
| 污水总排口 | DW001 | 石油类、肠道致病菌、挥发酚、动植物油、总氰化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、肠道病菌 | 1 | 手工检测 | 4/年 |  |
| Ph、氨氮、化学需氧量 | 1 | 比对检测 | 4/年 |  |
| 色度、悬浮物 | 1 | 手工检测 | 每周一次 |  |
| 总余氯、粪大肠菌群 | 1 | 手工检测 | 12/年 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | / | 昼夜噪声 | 4 | 昼夜各一次 | 4/年 |  |
| 合计 |  | | | | | | |

**依据：濉溪县中医医院排污许可证**







